|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr pom. | Nazwa | | Pow. [m2] | | Wys. [m] | | | |
| **00.19** | **Sala dydaktyczna** | | **82,34** | | **3,30/3,05** | | | |
| Podłoga | Wykładzina PCV antypoślizgowe w warunkach suchych i mokrych R>10 + masa samopoziomująca pod wykładzinę. | | | | | | | |
| Ściany | Do wysokości 1,10 m ścienna wykładzina PCV, w miejscu montażu umywalki pas PCV na wysokości 2,0 m szer. 1,0 m. | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| Nr pom. | Nazwa | | | Pow. [m2] | | Wys. [m] | | |
| **00.19A** | **Pomieszczenie kriokomory** | | **41,84** | | **3,30/3,05** | | | |
| Podłoga | Wykładzina PCV antypoślizgowe w warunkach suchych i mokrych R>10 + masa samopoziomująca pod wykładzinę. | | | | | | | |
| Ściany | Do wysokości 1,10 m ścienna wykładzina PCV. | | | | | | | |
| Inf. dodatkowe | Montaż ścianki aluminiowo-szklanej nr S.07.  Montaż kriokomory. | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Nr pom. | Nazwa | | | Pow. [m2] | | | Wys. [m] | |
| **00.20** | **Szatnia** | | | **3,92** | | | **3,05** | |
| Podłoga | Wykładzina PCV antypoślizgowe w warunkach suchych i mokrych R>10 + masa samopoziomująca pod wykładzinę. | | | | | | | |
| Ściany | Do wysokości 1,10 m ścienna wykładzina PCV. | | | | | | | |
| Inf. dodatkowe | Dostawa 8 szt. szafek ubraniowych zamykanych 30 x 40 x 180 z płyty HPL lub płyty meblowej. | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| Nr pom. | Nazwa | Pow. [m2] | | | | | | Wys. [m] |
| **00.21** | **Szatnia** | **5,43** | | | | | | **3,05** |
| Podłoga | Wykładzina PCV antypoślizgowe w warunkach suchych i mokrych R>10 + masa samopoziomująca pod wykładzinę. | | | | | | | |
| Ściany | Do wysokości 1,10 m ścienna wykładzina PCV. | | | | | | | |
| Inf. dodatkowe | Dostawa 11 szafek ubraniowych zamykanych 30 x 40 x 180 z płyty HPL lub płyty meblowej. | | | | | | | |