Załącznik nr 3

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiot zamówienia:**

Opracowanie koncepcji graficznej oraz wykonanie oznakowania pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 2 PUM przy ulicy Żołnierskiej 54 w Szczecinie w sposób opisany niżej.

**W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do:**

1. Przygotowania:
2. projektu oznakowania wszystkich sal dydaktycznych w budynku, założenia:
* sposób oznakowania: 1) tabliczka z nr sali, 2) tabliczka z nazwą sali,
* liczba oznakowań sal dydaktycznych w budynku: 12 (niektóre sale mają dwa wejścia – każde musi być oznakowane w ten sam sposób),
* tabliczka 1): aluminiowa, z profilu aluminiowego, wypukła półokrągła lub płaska, osłonięta wysuwaną bezbarwną plexi, z bocznymi zaślepkami plastikowymi, tabliczka z możliwością samodzielnej wymiany grafiki przez zamawiającego, montaż: przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia, wymiary: 21-22 cm x 15-17 cm,
* tabliczka 2): podkład wykonany z płyty kompozytowej lub plexi, kształt prostokątny z zaokrąglonymi narożnikami, na podkładzie umieszczony numer pomieszczenia w kontrastowym kolorze wycięty z plexi barwionej  w masie, wymiary podkładu: 9-11 cm x 12-13 cm, montaż: na drzwiach wejściowych do pomieszczenia,
1. projektu oznakowania wszystkich pomieszczeń przypisanych do funkcjonujących w budynku jednostek organizacyjnych Zamawiającego, założenia:
* sposób oznakowania: 1) tabliczka z nr pomieszczenia, 2) tabliczka z nazwą jednostki PUM i nazwiskami użytkowników pomieszczenia,
* liczba pomieszczeń w budynku: 19,
* tabliczka 1): aluminiowa, z profilu aluminiowego, wypukła półokrągła lub płaska, osłonięta wysuwaną bezbarwną plexi, z bocznymi zaślepkami plastikowymi, tabliczka z możliwością samodzielnej wymiany grafiki przez zamawiającego, montaż: przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia, wymiary: 21-22 cm x 15-17 cm,
* tabliczka 2): podkład wykonany z płyty kompozytowej lub plexi, kształt prostokątny z zaokrąglonymi narożnikami, na podkładzie umieszczony numer pomieszczenia w kontrastowym kolorze wycięty z plexi barwionej  w masie, wymiary podkładu: 9-11 cm x 12-13 cm, montaż: na drzwiach wejściowych do pomieszczenia,
1. projektu oznakowania wszystkich pomieszczeń gospodarczych, służbowych, technicznych itp. w budynku, założenia:
* sposób oznakowania: 1) tabliczka z nr pomieszczenia, 2) tabliczka z nazwą jednostki PUM i nazwiskami użytkowników pomieszczenia,
* liczba pomieszczeń w budynku: 24,
* tabliczka 1): aluminiowa, z profilu aluminiowego, wypukła półokrągła lub płaska, osłonięta wysuwaną bezbarwną plexi, z bocznymi zaślepkami plastikowymi, tabliczka z możliwością samodzielnej wymiany grafiki przez zamawiającego, montaż: przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia, wymiary: 21-22 cm x 15-17 cm,
* tabliczka 2): podkład wykonany z płyty kompozytowej lub plexi, kształt prostokątny z zaokrąglonymi narożnikami, na podkładzie umieszczony numer pomieszczenia w kontrastowym kolorze wycięty z plexi barwionej  w masie, wymiary podkładu: 9-11 cm x 12-13 cm, montaż: na drzwiach wejściowych do pomieszczenia,
1. projektu oznakowania wszystkich pomieszczeń sanitarnych w budynku, w tym toalet dla osób niepełnosprawnych, założenia:
* sposób oznakowania: tabliczka z logotypem (kobieta, mężczyzna, osoba niepełnosprawna) i ze słowem WC,
* liczba pomieszczeń w budynku: 16,
* tabliczka: podkład wykonany z płyty kompozytowej lub plexi, kształt kwadratowy z zaokrąglonymi narożnikami, na podkładzie umieszczony logotyp i słowo wc w kontrastowym kolorze wycięte z plexi barwionej  w masie, wymiary podkładu: 12 cm x 12 cm, montaż: na drzwiach wejściowych do pomieszczenia,
1. projektu oznakowania ciągów komunikacyjnych w budynku, wskazującego sposób poruszania się po budynku, drogi ewakuacyjne, kondygnację, drogi dotarcia do poszczególnych pomieszczeń, wind, toalet itp., założenia:
* sposób oznakowania: tabliczka ze znakiem graficznym (np. strzałki), krótką informacją (np. Parter, Toalety, Szatnia itp.),
* liczba: minimum 5 znaków informacyjnych na kondygnację,
* tabliczka: podkład wykonany z płyty kompozytowej lub plexi, kształt prostokątny z zaokrąglonymi narożnikami, na podkładzie umieszczona strzałka / informacja w kontrastowym kolorze wycięta z plexi barwionej w masie, wymiary podkładu zapewniające dobrą czytelność napisu, montaż: na ścianie w ciągach komunikacyjnych.

UWAGI:

1. Wszystkie tabliczki opisane w podpunktach 1-4 muszą być tych samych wymiarów i w tej samej kolorystyce.
2. Numeracja pomieszczeń przyjęta przez Zamawiającego składa się z trzech cyfr, pierwsza oznacza nr kondygnacji (0 – piwnica, 1- parter, 2 – pierwsze piętro, 3 – poddasze), dwie ostatnie cyfry to numer kolejny pomieszczenia na danej kondygnacji, np. 112 – pomieszczenie nr 12 na parterze budynku.
3. Przedstawienia wraz z ofertą cenową (formularz oferty) wzorów proponowanych elementów oznakowania, po jednym egzemplarzu każdego rodzaju elementu.
4. Przedstawienia na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oferty cenowej na wykonanie i montaż wymienionych wyżej elementów oznakowania w budynku MCD-2 PUM.

Osoba do kontaktu i uzgodnień z ramienia Zamawiającego: Pan Eugeniusz Iwiński, zastępca kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego PUM - tel. 602 36 32 31, 91 48 00 901.

Szczecin, dnia 30.03.2018 r.