REMONT ZAMRAŻAREK NISKOTEMPERATUROWYCH

DLA POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L. p. | Opis parametru | Parametr wymagany/punktacja | Parametry oferowane(podać, opisać).Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| I | ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA - 86°CModel urządzenia: MDF-U52VProducent: Panasonic/Sanyon. fab.: 50709286 |
| 1. | Wymiana kompresorów I i II stopnia. | TAK |  |
| 2. | Wymiana separatora oleju. | TAK |  |
| 3. | Wymiana filtra chemicznego. | TAK |  |
| 4. | Wymiana wentylatora skraplacza. | TAK |  |
| 5. | Napełnienie gazowe -86°C. | TAK |  |
| 6. | Płukanie instalacji chłodniczej I i II stopnia. | TAK |  |
| 7. | Wykonanie próżni I i II stopnia. | TAK |  |
| 8. | Uruchomienie i regulacja. | TAK |  |
| 9. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |
| II. | ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA -150°CModel urządzenia: MDF-C2156VANProducent: Panasonic/Sanyon. fab.: 09040014 |
| 1. | Wymiana kompresorów I i II stopnia. | TAK |  |
| 2. | Wymiana separatora oleju. | TAK |  |
| 3. | Wymiana filtra chemicznego. | TAK |  |
| 4. | Wymiana wentylatora skraplacza. | TAK |  |
| 5. | Napełnienie gazowe -86°C. | TAK |  |
| 6. | Płukanie instalacji chłodniczej I i II stopnia. | TAK |  |
| 7. | Wykonanie próżni I i II stopnia. | TAK |  |
| 8. | Uruchomienie i regulacja. | TAK |  |
| 9. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |
| 10. | Wymiana sterownika -150 °C na sterownik do nastawy temperatury na - 86 °C. | TAK |  |
| III. | ZAMRAŻARKA NISKOTEMEPARTUROWA - 86°CModel urządzenia: MDF—U54VProducent: Panasonic/Sanyon. fab. : 10070229 |
| 1. | Wymiana kompresorów I i II stopnia. | TAK |  |
| 2. | Wymiana separatora oleju. | TAK |  |
| 3. | Wymiana filtra chemicznego. | TAK |  |
| 4. | Wymiana wentylatora skraplacza. | TAK |  |
| 5. | Napełnienie gazowe -86°C. | TAK |  |
| 6. | Płukanie instalacji chłodniczej I i II stopnia. | TAK |  |
| 7. | Wykonanie próżni I i II stopnia. | TAK |  |
| 8. | Uruchomienie i regulacja. | TAK |  |
| 9. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |
| IV. | ZAMRAŻARKA NISKOTEMEPARTUROWA - 86°CModel urządzenia: MDF—U700VX-PEProducent: Panasonic/Sanyon. fab. : 15060204 i 15030059 |
| 1. | Przegląd techniczny , dokumentacja techniczna, kalibracja temperatury, kontrola układu chłodniczego, kontrola filtrów powietrza. | TAK |  |
| 2. | Bateria zasilająca układ alarmowy w zamrażarce oraz jej wymiana, kalibracja sterowników alarmowych. | TAK |  |

 ……………………………………………..

 Podpis Wykonawcy