Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 12/A066//2023/DFZ

**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |
| --- |
| **WYKONAWCA:** |
| Nazwa: | Adres siedziby: |
| Telefon: | E-mail: |
|  KRS/CEIDG | WWW: |
| NIP:REGON: | Reprezentowany przez:*(osoba uprawniona do podpisania umowy)* |
| **OSOBA DO KONTAKTU** |
| Imię i nazwisko: | E-mail:Telefon: |

W odpowiedzi na publiczne zaproszenie do złożenia oferty na **dostawę wraz z montażem, instalacją oraz uruchomieniem ściany video** wramach Projektu pn. ***„Poprawa dostępności Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie dla osób niepełnosprawnych”,*** POWR.03.05.00-00-A066/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z treścią zapytania na następujących warunkach:

1. **Kryterium nr 1 - cena:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Jednostka****miary** | **Cena jednostkowa****netto w PLN****VAT** | **liczba ekranów** | **Cena łączna brutto****w PLN** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1. |  Dostawa wraz z montażem instalacji i uruchomieniem ściany wideo | szt. | ………………….PLN…………………. VAT | **4** | ………………………………PLNW tym……………………VAT |

1. **Kryterium nr 2 termin**:
2. **Oferuję liczbę dni na wykonanie zamówienia:** ……………..…… **dni**
3. **Oświadczenia:**
4. Oświadczam, że powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zaproszenia i uznaję się związany określonymi w nim wymaganiami i zasadami.
6. Oświadczam, że zamówienie zrealizuję w terminie i na warunkach określonych zapytaniu ofertowym.
7. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach w ofercie i zapytaniu ofertowym, a także do podpisania umowy powierzenia danych osobliwych.
9. Oświadczam(my), że powierzę(my) do wykonania następującym podwykonawcom następujące części zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Firma (nazwa) podwykonawcy (o ile jest znana) | Część (zakres) zamówienia |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

*należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców*

1. Oświadczam, że wypełniłem(am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(am) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu i w związku z realizacją umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
2. Dodatkowo zobowiązuję się do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskam, w przypadku zmian zakresu lub celu pozyskanych danych osobowych.
3. Oświadczam(y), że zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym, stanowiącym załącznik do zaproszenia. Dodatkowo zobowiązuję się do przekazania treści wszystkim osobom zaangażowanym do realizacji przedmiotu zamówienia

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Ekran/Monitor - 4 sztuki**

|  |
| --- |
| **Oferowane urządzenie:** |
| Model urządzenia / oznaczenie producenta: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *podać model i producenta* |
| **Parametry techniczne:** |
| Lp. | Parametr | Minimalna wartość wymagana: | Parametr oferowany: |
| 1 | **Typ urządzenia** | **Ekran/Monitor** |
| 2 | **Wyświetlacz** | * rozmiar przekątnej ekranu: minimum 54 cale,
* rozdzielczość natywna: 1920x1080 pikseli
* jasność matrycy: minimum 500cd/m2,
* typ matrycy IPS o kątach widzenia pion/poziom: 178/178 stopni,
* kontrast statyczny: minimum 1200:1,
* grubość w zakresie 70-80 mm i waga do 25 kg / bez uchwytu/,
* zmatowienie matrycy: w zakresie 25% do 30%,

**Porty wideo:*** 2 x HDMI
* 1 x DVI
* 1 x DP
* czujnik podczerwieni zlokalizowany pod matrycą bez konieczności instalacji czujnika przewodowego
 |
| 3 | **licencja** | Do każdego monitora musi być dostarczona licencja na oprogramowanie do zarzadzania treścią zgodną z już posiadanym przez Zamawiającego systemem MagicInfo |
| 4 | **Odtwarzacz treści** | * Obsługa rozdzielczości: 1920x1080 / 60Hz,
* 1x port HDMI wyjście,
* 1x slot na karty SD,
* Zdolność do pracy w czasie 24h/7 dni,
* 1x port LAN RJ45,
* 1x port szeregowy wyjście oraz 1x port szeregowy wejście.
 |
| 5 | **Konstrukcja nośna** | * Stalowa lub aluminiowa w kolorze czarnym,
* Zdolna do przeniesienia na ścianę ciężaru monitorów i własnego,
* Dająca możliwość odchylenia górnej krawędzi monitorów w dół podkątem 8-12 stopni,
* montaż doprowadzenia przewodu zasilania do 10 m musi być uwzględniony przez Wykonawcę,
* Szacowana wysokość montażu dolnej krawędzi monitora od podłogi to około 3m.
 |
| 6 | **Gwarancja** | Liczona od daty podpisania protokołu odbioru:* + 36 miesięcy na miejscu u Zamawiającego,
 |
| 7 | **Dokumentacja** | * Standardowa dostarczana przez producenta,
* Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych – dla zachowania gwarancji producenta; nie jest dopuszczalne modyfikowanie konfiguracji sprzętowej dostarczanych urządzeń przez firmy trzecie, niebędące producentami oferowanego rozwiązania.
 |

……………………………, dn. ……………………. ………………….…………………………….....

podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(nych)

do reprezentacji wykonawcy