|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr pom. | Nazwa  | Pow. [m2] | Wys. [m] |
| **00.19** | **Sala dydaktyczna** | **82,34** | **3,30/3,05** |
| Podłoga  | Wykładzina PCV antypoślizgowe w warunkach suchych i mokrych R>10 + masa samopoziomująca pod wykładzinę. |
| Ściany  | Do wysokości 1,10 m ścienna wykładzina PCV, w miejscu montażu umywalki pas PCV na wysokości 2,0 m szer. 1,0 m. |
|  |  |
| Nr pom. | Nazwa  | Pow. [m2] | Wys. [m] |
| **00.19A** | **Pomieszczenie kriokomory** | **41,84** | **3,30/3,05** |
| Podłoga  | Wykładzina PCV antypoślizgowe w warunkach suchych i mokrych R>10 + masa samopoziomująca pod wykładzinę. |
| Ściany  | Do wysokości 1,10 m ścienna wykładzina PCV. |
| Inf. dodatkowe | Montaż ścianki aluminiowo-szklanej nr S.07.Montaż kriokomory. |
|  |
| Nr pom. | Nazwa  | Pow. [m2] | Wys. [m] |
| **00.20** | **Szatnia**  | **3,92** | **3,05** |
| Podłoga  | Wykładzina PCV antypoślizgowe w warunkach suchych i mokrych R>10 + masa samopoziomująca pod wykładzinę. |
| Ściany  | Do wysokości 1,10 m ścienna wykładzina PCV. |
| Inf. dodatkowe | Dostawa 8 szt. szafek ubraniowych zamykanych 30 x 40 x 180 z płyty HPL lub płyty meblowej. |
|  |  |
| Nr pom. | Nazwa  | Pow. [m2] | Wys. [m] |
| **00.21** | **Szatnia**  | **5,43** | **3,05** |
| Podłoga  | Wykładzina PCV antypoślizgowe w warunkach suchych i mokrych R>10 + masa samopoziomująca pod wykładzinę. |
| Ściany  | Do wysokości 1,10 m ścienna wykładzina PCV. |
| Inf. dodatkowe | Dostawa 11 szafek ubraniowych zamykanych 30 x 40 x 180 z płyty HPL lub płyty meblowej. |