**SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stół sekcyjny** | | | |
| **Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia:** | | ***(wypełnić)*** | |
| **Producent, rok produkcji:** | | ***(wypełnić)*** | |
| **Kraj pochodzenia:** | | ***(wypełnić)*** | |
| **L.p.** | **Parametr** | **Wymagania** | **Parametry oferowane**  **(podać konkretny wymiar lub zakres – opisać w razie potrzeby)** |
| 1 | Stół wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej-kwasoodpornej | TAK |  |
| 2 | Wymiary minimalne:  - długość wraz z zlewozmywakiem – 255 cm  - długość części roboczej – 195 cm  - szerokość – 86 cm | TAK |  |
| 3 | System płynnego, elektrycznego podnoszenia blatu roboczego. Min. zakres. 30 cm | TAK |  |
| 4 | Instalacja wodno-kanalizacyjna obejmująca baterię prysznicową z giętkim przewodem i regulacją natrysku, baterię misy zlewowej, | TAK |  |
| 5 | System zraszaczy blatu roboczego | TAK |  |
| 6 | Wyposażenie stołu w min. dwa gniazda 230V do pracy elektronarzędzi | TAK |  |
| 7 | Młynek koloidalny do uwadniania resztek i odpadów | TAK |  |
| 8 | Komplet perforowanych wkładów pod ciało | TAK |  |
| 9 | Zagłówek | TAK |  |
| 10 | Nadstawka z tacą do sekcjonowania, przesuwna na długości blatu roboczego | TAK |  |
| 11 | Kosz na narzędzia | TAK |  |
| 12 | Przystosowanie do pracy z wentylacją szczelinową | TAK |  |
| 13 | Urządzenie spełniające wytyczne dla sal sekcyjnych: Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10.04.1972 r.z poprawkami | TAK |  |
| 14 | Dodatkowy jezdny stolik narzędziowy | TAK |  |

…………………………………………….

Podpis