**ZAŁĄCZNIK nr 1 do zapytania ofertowego nr 17-3/II+/2018**

**Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń medycznych na potrzeby realizacji Minigrantu nr 17 pn. „SEA + M – Wirtualny Doktor – telemedycyna na statkach morskich”**

**Zadanie 1 Zakup sprzętu komputerowego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sprzęt komputerowy** | **Opis techniczny** | **Cena netto** | **VAT** | **Cena brutto** |
| **1** | **Laptop** | Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 5 |  |  |  |
| **2** | **Komputer** | Zgodnie z opisem przedmiotu zamówieniaZałącznik nr 6 |  |  |  |
| **3** | **Kamera komputerowa** | Posiada wbudowany mikrofon, umożliwia nagrywanie obrazu i streamowanie go w jakości fullHD przy rozdzielczości 1920x1080, Kompatybilność z Windows Vista i nowsze, Sposób komunikacji przez kabel USB, długość kabla ponad 1.5 metra.  |  |  |  |

**Zadanie 2 Zakup sprzętu medycznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sprzęt medyczny** | **Opis techniczny** | **Cena netto** | **VAT** | **Cena brutto** |
| **1** | **Ciśnieniomierz elektroniczny** | Naramienny automatyczny ciśnieniomierz elektroniczny  |  |  |  |
| **2** | **Stetoskop z możliwością przekazu elektronicznego** |  Stetoskop elektroniczny cyfrowy |  |  |  |
| **3** | **Pulsoksymetr** | Pulsoksymetr palcowy do pomiaru saturacji krwi tlenem i częstotliwości bicia serca   |  |  |  |
| **4** | **EKG** | * duży monochromatyczny wyświetlacz LCD o przekątnej 2,75" z wieloma parametrami wyświetlanymi jednocześnie
* dobrze zaprojektowany prosty panel klawiatury
* pobieranie pełnych 12 odprowadzeń
* ustawienia trybu pracy: automatyczny, manualny, rytmu
* detekcja i wyświetlanie braku odprowadzeń (LEAD-OFF)
* kompletny zespół filtrów cyfrowych, korekta przesunięcia linii bazowej, filtr AC, filtr zakłóceń EM
* automatyczna regulowana linia bazowa, optymalizacja pozycji drukowania
* wbudowana wysokiej rozdzielczości drukarka termiczna (papier 80mm x20m)
* wbudowana bateria Litowa, podtrzymuje prace aparatu przy braku zasilania 230V do 4 godzin
* zapis do pamięci wewnętrznej do 15 cyfrowych rejestracji EKG
* obsługa wydruku w trybie (auto) 4, 3+1(rytm), 3, 2+1(rytm), 2, 3(odpr koń.) + 2(odpr pierś.) + 1(rytm),
* 3(odpr koń.) + 2(odpr pierś.), rytm 4, rytm 3, rytm 2, manulanym
* wymiana danych portem USB
* automatyczne pomiary parametrów EKG
* pamięć: 15 badań, lub zapis na pendrive
* zasilanie 230V/50Hz + wbudowanu akumulator
* papier: rolka 80mm/20m
 |  |  |  |