**ZAŁĄCZNIK nr 1 do zapytania ofertowego nr 20-5/II+/2018**

**Dotyczy dostawy urządzenia do pomiaru dotykowego metodą współrzędnościową z sondą dotykową dla Minigrantu nr 20 pn. "Prototyp łyżki wyciskowej do jednostronnych braków uzębienia w szczęce".**

**Zadanie 1 Urządzenie multifunkcyjne do druku w 3D**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **urządzenie** | **Opis techniczny** | **Cena netto** | **VAT** | **Cena brutto** |
| **1** | **Urządzenie do pomiaru dotykowego metodą****współrzędnościową z****sondą dotykową** | **Zakres dostawy:**Gotowy i złożony do pracy zestawSkonfigurowane oprogramowanie sterująceKable podłączeniowe do PCInstrukcja obsługi i montażu EasyBuildSzkolenie u zamawiającego wraz z uruchomieniem i kalibracją**Specyfikacja techniczna:**Sonda dotykowa z adapterami do zamocowania  - dokładność min +/-0.1mmOprogramowanie kontrolno sterujące do programowania ruchu i skanowaniaPowierzchnia mocująca min: (X Y):210 x 290 mmObszar roboczy min:  (X Y Z):210 x 210 x 40 mmWysokość przestrzeni min::95 mmPowtarzalność  min:+/- 0,04 mmRozdzielczość ruchu min:0,005 mmProwadnice liniowesilniki krokoweInterfejs: USB |  |  |  |